Änderungen und Erweiterungen der AutoCAD2025-Vorlagedatei
des Staatlichen Baumanagement Niedersachsen
für den CAD-Fachbereich Betriebstechnik (CAD-B)
-------------------------------------------------------
Name:		SBN_pitCAD2025_CAD-B_mm.dwt
Version:	2025-00 (Stand: 07.04.2025)
System:		AutoCAD2025 mit Architecture (pit-CAD2025)
Einheit:	(Millimeter)
DWG-Format:	2018
================================================================================================================
Änderungen/Erweiterungen zur originalen AutoCAD-2014 Vorlagedatei "Aec Modell (D A CH Ctb) mm.dwt" (26.02.2013):
================================================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Aktuelle Vorlage hochgezogen aus der 2017er/2019er/2022er-SBN-Vorgängerversion mit Korrekturen und neuen Ergänzungen)
- = wie Vorgängerdatei
+ = Änderung gegenüber Vorgängerdatei
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________________________

Allgemeine Einstellungen
----------------------------------------------------------------------------------
- Startbild eingefügt auf Layer "Nullpunkt" (wird vor Zeichenbeginn gelöscht)
+ Zeichnungseigenschaften eingetragen/aktualisiert
+ In Zeichnungseigenschaften Fax-Nummer entfernt
+ Zeichnungseinrichtung eingetragen/aktualisiert und als Profilvorlage gespeichert
- Einstellung der Zeichnungs-Einrichtung bei Maßstab auf 1:100 und Beschriftungsmaßstab der aktuellen Ansicht auf 1:100 in AutoCAD-Taskleiste
+ Einheitengenauigkeit auf maximale Stellenanzahl gestellt (wegen xref-Einheitenanzeige in PlanNet)
- Zeichnungseinrichtung eingetragen (Wichtig für CAD-B bei ZE=mm: Bei Einheiten muss "Aus anderen Zeichnungen eingefügte Objekte skalieren" muss aktiviert werden)

__________________________________________________________________________________
Layer
----------------------------------------------------------------------------------
+ SBN-Layer nach neuer Layerstruktur 7.0 angelegt
+ Korrektur der Beschreibung des SBN-Layerschlüsselstiles (6.0 > 7.0)
+ Layerschlüsselstil der neuen SBN-Layerstruktur 7.0 "SBN AutoCAD-Architecture" in AecLayerStd.dwg angelegt und mit Stil-Manager in Vorlagedatei überschrieben
+ Layerschlüsselstil "AutoCAD-Architecture schwarz-weiss" in AecLayerStd.dwg mit lediglich schwarz/weisser Darstellung angelegt und mit Stil-Manager in Vorlagedatei überschrieben
+ Alte Hylas-Layer "HY_*..." entfernt
+ Korrektur der Layerfarbe bei Layer "100_GR_BTO_Grundstuecksgrenze" von "2" auf "190"
+ SBN-Layerfiltergruppen komplett überarbeitet, zusätzlich Filtergruppen für PDF-Import, LISA-neu, LISA-alt, Hylas/FaroAsBuilt entfernt, diverse Änderungen
- Layerfilter "SBN-Layer nach BFR-GBestand" zur Filterung mit "ID_*"
- Zusatzlayer für 2D-Objekte mit Linienstärke 0.5 angelegt (als Beispiel 300_WA_BTO_Wand-2D)
- Im Layerstatus-Manager Statuse bereinigt

__________________________________________________________________________________
Layouts + Ansichtsfenster
----------------------------------------------------------------------------------
- SBN-Layouts angelegt und Beschriftungs-Sichtbarkeit in jedem Layout aktiviert
- VS-NfD Schriftzug als Block über Plankopf (Bauherr) stellvertretend im Layout A0 (blau, schwarz und große Buchstaben)
- Benanntes Ansichtsfenster "SBN-4rechts" erstellt
- SBN-Genehmigungsstempel-Blöcke: Darstellung analog wie in RBBau/RLBau
- Allen SBN-Layouts in der Seiteneinrichtung Plotterkonfigurationen für PDF-Erzeugung zugeordnet: A0, A0+, A0++, A1, A2, A2++, A3, A3+, A3++, A4(hoch), A4(quer)
- Im Layout A0 stellvertrend die optionalen Blöcke abgelegt mit Hinweistext (vor Dateiabgabe löschen)
+ Plankopf-Block geändert: Schriftfeld Dateicode jetzt ohne Präfix-Bezeichnung und mit Dateiformaterweiterung, Layout ohne Präfix-Bezeichnung, Feld Plotstiltabelle entfernt

__________________________________________________________________________________
Format-Einstellungen
----------------------------------------------------------------------------------
- Dem Textstil "Standard" die Schriftart "Arial" zugeordnet
- Textstile SBN-BEM (Romans) und als aktuellen SBN-TXT (Arial) angelegt
- Textstil SBN-TXT angelegt und aktuell gesetzt
- Textstil mit Beschriftungsfunktionalität SBN-TXT-BS Höhe 0.2 angelegt
- Linientyp "Isolation" für Ribcon-Step-Konvertierung in Vorlage geladen
- Eigenschaftsdatenformate geändert (Anrechenbare Fläche F=qm>m² / Anrechenbarer Umfang U= / Basisfläche B=qm>m² / Fläche-Brutto qm>m² / Fläche-Netto qm>m² / Flächen qm>m² / Volumen+Volumen(2) cbm>m³ (Hochzahlen machen allerdings Probleme bei Romans)

__________________________________________________________________________________
Blöcke
----------------------------------------------------------------------------------
- Bei allen Blöcken die Blockeinheit einheitlich auf "keine Einheit" gesetzt
- Block "SBN-PK_Freigabe" als internen Block aufgenommen
- Block "SBN-PK_Geheimhaltungsgrad" (dynamischer Block: blau, schwarz, AUS)
- Block "SBN-PK_Maßprüfung" (dynamischer Block: EIN, AUS)
- Vorgabe der Plankopfelemente der Bundeswehr und BImA nach BFRG (Einfügeposition nach BFRG-2021-06)
+ Plankopf-Block geändert: Schriftfeld Dateicode jetzt ohne Präfix-Bezeichnung und mit Dateiformaterweiterung, Layout ohne Präfix-Bezeichnung, Feld Plotstiltabelle entfernt
+ Plankopf-Block SBN-PK_PlanVerfasser geändert: Fax entfernt
+ Plankopf-Block SBN-PK_Genehmigung-Bund geändert: Maßnahmenträger > Bauherr

__________________________________________________________________________________
Stil-Formatierungen
----------------------------------------------------------------------------------
- Bei Materialdefinitionen Farben geändert: Beton-Schraffur von blau auf 160, Mauerwerk von rot auf 10 bei 1:100,1:50 (erfordert ggf. Änderung in ctb !)
- Material "Dämmung.Hartschaum" in Vorlage kopiert und in Darstellung 1:50 bei Darstellungseigenschaften > Layer/Farbe/Linientyp die "Schraffur in Schnittfläche" sichtbar geschaltet
- Für die Umbau-Darstellungskonfiguration folgende SBN-Abbruch/Neubau/Altbestand-Stile in Vorlagedatei aufgenommen: Wände, Türen, Fenster, Tür-Fensterkombinationen (bringen erforderliche Klassifizierungsdefinitionen und Materialdefinitionen automatisch mit)
- den AutoCAD-Bemaßungsstilen (Bem2.0mm, Bem2.5mm, Bem3.5mm, Bem5.0mm und Treppen) den Textstil "SBN-BEM" zugewiesen
- NEU: In Stilmanager > Dokumentationsobjekte > Stile für 2D-Schnitt/Ansicht > Gestaltung die Option "Eigenschaften für Layer,Farbe,Linientyp..." aktivieren (Auron-Handbuch 2012 Kap.18 Seite 20)

__________________________________________________________________________________
Darstellungsverwaltung
----------------------------------------------------------------------------------
- Darstellungskonfigurationen Umbau, Umbau(nurAbbruch), Umbau(nurAltbestand), Umbau(nur Neubau), Umbau(ohne Abbruch), Umbau(ohneAltbestand) aufgenommen
+ Geänderte Umbau-Stile aufgenommen für: Abbruch-Fenster_SBN, Neubau-Fenster_SBN, Abbruch-Tür_SBN, Neubau-Tür_SBN, Abbruchwand_SBN, Neubauwand_SBN (Farbe 50>40, vonBlock>Verdeckt)
- Bei Darstellungsverwaltung > Darstellung nach Objekten > 2D Schnitt/Ansicht > Darstellung 1:100 > Schraffur: Schnittflächenschraffur von Solid auf benutzerdef gestellt
- Bei Darstellungsverwaltung > Darstellung nach Objekten > 2D Schnitt/Ansicht > Darstellung 1:100 > Layer/Farbe/Linientyp:
  "Schnittflächenkontur-Subtraktiv" und "Schnittflächenschraffur" auf unsichtbar geändert
  "Schnittflächenkontur-Additiv" Farbe auf "weiß" und Linienstärke auf "0.30mm" geändert
  "Verdeckt" Linienstärke auf "0.30mm" geändert
  "Oberflächenschraffur-Liniengrafik" unsichtbar geschaltet
- Bei Darstellungsverwaltung > Darstellung nach Objekten > 2D Schnitt/Ansicht > Darstellung 1:200 > Layer/Farbe/Linientyp:
  "Schnittflächenkontur-Subtraktiv" und "Schnittflächenschraffur" auf unsichtbar geändert
- Bei Darstellungsverwaltung > Darstellung nach Objekten > 2D Schnitt/Ansicht > Darstellung 1:50 > Layer/Farbe/Linientyp:
  "Schnittflächenschraffur" auf unsichtbar geändert
  "Oberflächenschraffur-Liniengrafik" und "Schnittschraffur-Liniengrafik" bei "Nach Material" auf angehakt geändert
  "Schnittflächenkontur-Additiv" Farbe auf "weiß" und Linienstärke auf "0.35mm" geändert
- Bei Darstellungsverwaltung > Darstellung nach Objekten > 2D Schnitt/Ansicht > Darstellung 1:500 > Layer/Farbe/Linientyp:
  "Schnittflächenschraffur" auf unsichtbar geändert
- Bei Darstellungsverwaltung > Darstellung nach Objekten > Tür > Aufschlag (für Plan, Plan 1-100, Plan 1-200, Plan 1-50):
  Linienstärke von "VonBlock" geändert auf "0.00mm", damit Aufschlag unabhängig vom Türmaterial einheitlich dünn dargestellt wird
- In Zeichnungseinrichtung > Maßstab bei Maßstab "1:50, 1:100, 1:200, 1:500" die Darstellungskonfiguration von "keine" geändert auf "Ausführung 1:50, Eingabe 1:100, Entwurf 1:200, Entwurf 1:500" (war bereits korrekt)
- Aufnahme von 2 neuen Darstellungskonfigurationen für XREF-Wandfärbung in schwarz und grau in Hochbau-Vorlage (u.a. für Flucht-Rettungspläne)

__________________________________________________________________________________
ACAD+ACA Optionen
----------------------------------------------------------------------------------
- In AutoCAD-Optionen bei AEC-Objekteinstellungen bei Raum-Einstellungen assoziative Räume aktualisieren aktiviert und auf DIN-Norm 277 für Berechnungsstandard gesetzt

__________________________________________________________________________________
ACAD+ACA Variablen
----------------------------------------------------------------------------------
- Variable "layereval" = 0 (Layer-Evaluierung und Benachrichtigung deaktiviert) [geändert]
- Variable "ltfaktor" = 0.4 [geändert]
- Variable "textsize" = 300 [bestätigt]
- Variable "proxygraphics" = 1 (zur Anzeige der Hylas-Label erforderlich) [geändert]
- Variable "xclipframe" = 2 [geändert]
- NEU: Variablen beachten: ltscale=0.4 | psltscale=1 (alle Layouts) | msltscale=1 | celtscale=1 (Linientypskalierung in pit mit ZE=mm)
  ALT: Variablen beachten: ltscale=25  | psltscale=0 | msltscale=0 | celtscale=1 (Linientypskalierung in pit mit ZE=mm)
- Variable "mtextcolumn" = 0 [geändert]


=============================================================================================================
Schlußbearbeitung:
=============================================================================================================
- Korrektur der fehlerhaften Textdarstellung (DANSICHT/Target-Variable)
- Zur optimalen Fenstergröße gezoomt
- Layer "0" als aktuellen Layer eingestellt
- Bereinigungen ggf. händisch-einzeln durchgeführt (Darstellungsverwaltung, Silmanager, Zeichnungsbereinigung)
- Bei Darstellungsverwaltung Darstellung 1:100 eingestellt
- ViewCube "oben" als "Aktuelle Ausgangsposition" festgelegt
- Zeichnungsprüfung durchgeführt


=====================================================
Herausgeber:
CAD-Leitstelle des SBN
vom Niedersächsischen Landesamt für Bau und Liegenschaften
für das Staatliche Baumanagement Niedersachsen

Internet: https://www.lcad.de
Intranet: https://lcad.sbn.ads.niedersachsen.de/
